**密集柜常规采购文件10**

发布时间：2020-9-15

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对本单位密集柜的常规采购进行竞争性比选，现诚邀具有合格资质和良好配送能力的供应商参与竞争。

**一、项目内容及技术要求**

1.1项目内容：密集柜的常规采购

1.2报价要求：按每立方米价格报价

**二、技术要求：**

2.1产品执行标准：产品应严格按照中华人民共和国GB/T13667.4-2013密集架国家标准要求执行。

2.2产品架体用材：

2.2.1密集架架体要求

2.2.1.1门板：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。右上门装有密集架豪华闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

2.2.1.2侧护板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。

2.2.1.3轴承：调心轴承。

2.2.1.4传动轴：采用圆钢，材质厚度直径≥20mm。

2.2.1.5连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径≥25mm。

2.2.1.6防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,功能。

2.2.1.7防震、防尘装置：20mm厚抗老化橡塑磁性密封条。

2.2.1.8顶板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。

2.2.1.9防尘板、防鼠板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.8mm。

2.2.1.10防倾倒装置：采用冷轧钢板，材质厚度≥3.0mm。

2.2.2架体结构性能

2.2.2.1密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每架密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。密集架的全部钣金件必须经过水洗、除锈、等环保工艺进行喷涂前处理。

2.2.2.2底盘：选2.5mm冷轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M8螺栓紧固，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。

2.2.2.3导轨采用20\*20mm实心方钢材料置于不低于3mm厚钢板折弯成形轨座上，电镀工艺，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。

2.2.2.4立柱：密集架组与组之间以立柱分隔，每层双面之间以分隔隔开；采用≥1.2mm优质冷轧钢板，折弯成型，正面压两条成型截面45mm\*35mm,立柱固定在底盘上用Φ8螺丝连接。

2.2.2.5搁板：搁板能沿立柱垂直方向随意调整高度。搁板选用≥0.9mm优质冷轧钢板,一次性辊压成型，成型厚度为25mm.

2.2.2.6挂板：选用≥0.9mm优质冷轧钢板,一次性辊压成型，上部为两条分段式短筋压型，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，下部通体筋压型，压筋总数为3条，挂板安装后挂板边缘与立柱边缘保持垂直平整，不得有缺口。

2.2.2.7搁捧：选用≥0.9mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型。

2.2.2.8侧面板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.9mm，表面亚光喷塑，侧面板采用竖三拼镶嵌式。

2.2.2.9门板：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋，要求美观大方。右上门装有密集架豪华闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

2.2.2.10顶板、防尘板：选用1.0mm冷轧钢板,通过M8螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘作用，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。

2.2.2.11摇手柄：采用圆型方向盘式或摇把式，整体美观、牢固。

2.3制造要求

2.3.1凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2.3.2冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

2.3.3折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

2.3.4涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

2.3.5各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。

**三、供应商资质要求：**

3.1基本资格条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2供应商在重庆应有仓储库房，具有较好的物流配送能力（一般在接到医院送货通知后当日或次日能送货到指定地点）。

3.3供应商需具有完善的销售供应和售后服务保障体系。若厂家售后服务差或产品出现异常情况，我院有权无条件退货或立即终止合同。

3.4供应商须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料。

3.4.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

3.4.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

3.4.3生产企业委托代理经销授权书（原件和复印件加盖鲜章）；

3.4.4单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

3.4.5缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

3.4.6“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录；

3.4.7提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或用户名单、联系人及联系电话；

3.4.8所投产品样本1套（供评审使用）；

3.4.9所投产品信息表、质量及售后服务保证书以及所投产品的产品介绍、彩页资料等材料。

**三、商务要求：**

3.1产品质保期：≥3年；

3.2付款方式：验收合格后付95%货款，5%余款在质保期满后支付。

**四、供应商须知**

4.1不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标；

4.2若未成交，本院无义务对各供应商做解释工作；

4.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任；

4.4理解并同意：最低报价非成交的唯一条件。

**五、响应文件要求**

5.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术条款差异表，同时编制完整的页码、目录；

5.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），报价一份（报价需密封），报价格式详见附件1、2。

**六、响应文件递交时限及联系方式**

6.1递交时限：请于2020年9月18日中午12:00前将响应文件和所投产品样本交至招标办，逾期不再受理；

6.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼7楼7-18室）；

6.3联系人及电话：郭老师 63692226。

**八、比选时间及结果公示**

8.1比选时间及地点：另行通知

8.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”官方网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

8.3采购人无义务向其他供应商解释未成交原因，响应文件概不退还。

附件1

报 价 书

致：重庆市第四人民医院

我们已经仔细地研究了密集柜常规采购项目的竞争性谈判文件的全部内容。我们已完全理解了竞争性比选文件规定的项目内容及要求，并考虑到了潜在所有风险。结合本项目特点及我方实际情况，密集柜单价为 元/立方米，质保期 个月。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

我方理解并同意：最低报价非成交的唯一条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

附件2

第二次报价单

致：重庆市第四人民医院 重庆市急救医疗中心

根据谈判会议上明确的各项要求，本人代表本公司对密集柜常规采购项目（项目名称）竞争性项目做出最终报价（人民币）如下：

报价： 元/立方米 质保期：

相关补充说明：

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

供应商可按此格式制作“第二次报价单”，并加盖单位公章或签字后自行携带到现场，用于最终报价。

（结束）